

**●設計審勘**


依各類場所案件不同，訂定一詳盡之計劃以及造價分析，以符合客戶之需

求為目標，提供專業諮詢、法規與規範探討、專案規劃、圖面設計送件、消

防圖說審查、竣工查驗及消防設備師/士簽證。

**●公共危險物品**

◎公共危險物品的分類



**暨可燃液體**

◎公共危險物品的特性

#### 1.有火災、爆炸危險性的化學物質。

#### 2.在20℃，1氣壓的狀態為液體或固體狀態。

3.容易著火或自燃之物質。

4.供給氧氣使可燃物產生激烈燃燒之物質。

◎公共危險物品儲存場所

一、室外儲存場所：位於建築物外以儲槽以外方式儲存六類物品之場所。

二、室內儲存場所：位於建築物內以儲槽以外方式儲存六類物品之場所。

三、室內儲槽場所：在建築物內設置容量超過六百公升且不可移動之儲槽儲存

六類物品之場所。

四、室外儲槽場所：在建築物外地面上設置容量超過六百公升且不可移動之儲

槽儲存六類物品之場所。

五、地下儲槽場所：在地面下埋設容量超過六百公升之儲槽儲存六類物品之場

所。

◎公共危險物品處理場所

一、販賣場所：

（一）第一種販賣場所：販賣裝於容器之六類物品，其數量未達管制量十五倍

之場所。

（二）第二種販賣場所：販賣裝於容器之六類物品，其數量達管制量十五倍以

上，未達四十倍之場所。

二、一般處理場所：除前款以外，其他一日處理六類物品數量達管制量以上之場所。